# Uso del microfono

La procedura seguente è valida quando 5140 IP Appliance è libero:

Premere il controllo audio Microfono per

- collegarsi al microfono in viva voce

- scollegarsi dal microfono in viva voce.

La procedura seguente è valida quando si sta impostando o ricevendo una chiamata in viva voce:

Premere il controllo audio Microfono per

- scollegarsi dal microfono in viva voce

- ricollegarsi al microfono in viva voce.

Argomenti correlati

Informazioni su March Networks 5140 IP Appliance