# So schalten Sie die Rufumleitung ein und aus

1. Drücken Sie EINSTELLUNGEN und danach die Befehlstaste Supertaste.

2. Drücken Sie die Befehlstaste Umleiten.

3. Drücken Sie die Befehlstaste Weiter, bis der Umleitungstyp angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Befehlstaste Umleitung ein, oder drücken Sie die Befehlstaste Umleitung aus.

5. Drücken Sie die Befehlstaste Supertaste.

Hinweis

Die Rufumleitung muss zunächst programmiert werden.

So geht's

Programmieren der Rufumleitung

Abbrechen der Rufumleitung