# À propos du module Mitel Networks 5423 IrDA

Le module Mitel NetworksTM 5423 IrDA (Infrared Display Adapter) permet d'établir une liaison sans fil par faisceau infrarouge entre l'ICP IP de Mitel Networks et un assistant numérique personnel (PDA) PalmTM HandHeldTM. Cette liaison emprunte le port infrarouge du PDA, qui sert habituellement à échanger des données avec divers appareils. Le faisceau relie le port infrarouge du PDA et l'émetteur-récepteur de l'appareil 5140 IP Appliance.

L'application « Appel par carnet d'adresses » (DBAB) est une extension de la fonction de carnet d'adresses du PDA, permettant aux utilisateurs de choisir un numéro de téléphone mémorisé et de l'appeler directement du PDA. Pour faire un appel, il vous suffit de pointer le PDA vers la lentille de l'émetteur-récepteur du 5140 IP Appliance et d'activer la fonction d'identification de l'appelant sur le PDA.

L'application TFI (Telephony Features Integration) du module 5423 IrDA permet à votre PDA d'accéder aux fonctions téléphoniques du 5140 IP Appliance. Grâce à cette application, l'utilisateur peut créer des boutons à l'écran de son PDA simulant ceux du 5140 IP.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation du module IrDA et du PDA, consultez la documentation technique du Mitel Networks 5423 IrDA.

Rubriques connexes

À propos de l'application DBAB

À propos de l'application TFI

À propos de l'appareil Mitel Networks 5140 IP Appliance