# De microfoon gebruiken

De volgende stappen zijn van toepassing wanneer de 5140 IP Appliance inactief is:

Druk op de audioknop Microfoon om

- De handsfree-microfoon in te schakelen.

- De handsfree-microfoon uit te schakelen.

De volgende stappen zijn van toepassing wanneer u een handsfree-gesprek instelt of voert:

Druk op de audioknop Microfoon om

- De handsfree-microfoon uit te schakelen.

- De handsfree-microfoon opnieuw in te schakelen.

Verwante onderwerpen

Over de March Networks 5140 IP Appliance