# So verwenden Sie das Mikrofon

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das 5140 IP Appliance nicht aktiv ist:

Drücken Sie den Audiogeräte-Regler Mikrofon, um

- Eine Verbindung zu dem Mikrofon der Freisprechanlage herzustellen

- Die Verbindung zum Mikrofon der Freisprechanlage aufzuheben.

Die folgenden Schritte sind nur dann anwendbar, wenn Sie einen Anruf über die Freisprechanlage einrichten oder tätigen:

Drücken Sie den Audiogeräte-Regler Mikrofon, um

- Die Verbindung zum Mikrofon der Freisprechanlage aufzuheben

- Die Verbindung zum Mikrofon der Freisprechanlage wiederherzustellen.

Verwandtes Thema

Info über March Networks 5140 IP Appliance