# SHOW EX CONFIGURATION

## Qualifiers:

None

## Purpose:

Displays the current values for all the supported, configurable EX parameters.

## Details:

Displays the list of all supported, configurable EX parameters with their respective values.

## Example(s):

### Entry: SHOW EX CONFIGURATION

System Response:

List of EX configurable parameters:

AllowedDTMFMap.01 = "([0-9*#][0-9*#][0-9*#][0-9*#]x.#)"

AllowedDTMFMap.02 = "([0-9*#].T)"

AllowedDTMFMap.03 = "x.T"

AllowedDTMFMap.04 = "x.T"

AllowedDTMFMap.05 = "x.T"

AllowedDTMFMap.06 = "x.T"

AllowedDTMFMap.07 = "x.T"

AllowedDTMFMap.08 = "x.T"

AllowedDTMFMap.09 = "x.T"

AllowedDTMFMap.10 = "x.T"

MaximumFacilityWaitingDelay.Slot1/E1T1 = 0

Pots.FxoDialToneDetectionMode = 200

Pots.FxoDialToneDetectionTimeout = 3000

Pots.FxoPreDialDelay = 0

Pots.FxsDefaultVisualMessageWaitingIndicatorType = 100

Related Topics

- SHOW EX CONFIGURATION HELP

- SET EX CONFIGURATION