# Over DBAB

In de toepassing Dial by Address Book (DBAB) is de bestaande adresboekfunctie van de PDA uitgebreid met de mogelijkheid om een telefoonnummer te selecteren en rechtstreeks te kiezen vanuit de PDA. De adresboekgegevens worden van de PDA overgebracht naar de infrarood transceiverlens van de 5140 IP Appliance. Als u een gesprek wilt plaatsen, wijst u de PDA naar de infrarood transceiverlens op de telefoon en selecteert u vervolgens de functie voor identificatie van de beller. Voordat het nummer wordt verzonden, kunt u aan het nummer een prefix toevoegen, zoals een toegangscode voor een buitenlijn.

Opmerking

Voor meer informatie over de 5423 IrDA Module en bijbehorende toepassingen raadpleegt u de technische documentatie bij de March Networks 5423 IrDA Module.

Procedure

DBAB activeren