# Uso dei controlli del volume

La procedura seguente è valida quando 5140 IP Appliance squilla:

- Premere i controlli audio Vol + e Vol – per cambiare il volume della suoneria.

La procedura seguente è valida quando 5140 IP Appliance è collegato:

- Premere i controlli audio Vol + e Vol - per cambiare il livello del ricevitore attivo.

Nota

I controlli del volume possono essere usati per regolare il contrasto del display.

Argomenti correlati

Informazioni su March Networks 5140 IP Appliance