# Over de infrarood transceiverlens

De infrarood transceiverlens is de communicatielink tussen uw Palm® Handheld™ Personal Digital Assistant (PDA) en uw 5140 IP Appliance. De informatie wordt via de infrarood transceiverlens overgebracht van de PDA naar de 5140 IP Appliance. Als u bijvoorbeeld een gesprek wilt plaatsen, wijst u de PDA naar de infrarood transceiverlens op de 5140 IP Appliance en selecteert u vervolgens de functie voor identificatie van de beller op de PDA.

Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van de PDA raadpleegt u de technische documentatie bij de March Networks PDA en 5423 IrDA Module.

Verwante onderwerpen

Over de March Networks 5140 IP Appliance