# Info über die Infrarot-Transceiver-Linse

Die Infrarot-Transceiver-Linse stellt die Kommunikationsverbindung zwischen dem Palm® Handheld™ Personal Digital Assistant (PDA) und dem 5140 IP Appliance her. Die Informationen werden über die Infrarot-Transceiver-Linse vom PDA zum 5140 IP Appliance übertragen. Beispiel: Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, zeigen Sie mit dem PDA auf die Infrarot-Transceiver-Linse des 5140 IP Appliance, und wählen Sie die Anruferidentifizierungsfunktion des PDAs aus.

Hinweis

Weitere Informationen über die Verwendung des PDAs finden Sie in der technischen Dokumentation zum March Networks PDA und 5423 IrDA Module.

Verwandtes Thema

Info über March Networks 5140 IP Appliance