# À propos des touches de commande

Lorsqu'elle est actionnée, une touche de commande permet de déclencher une commande ou une fonction. Une touche de commande comprend un bouton physique et une étiquette présentée sur l'afficheur à proximité du bouton. Le fait d'appuyer sur la touche de commande lance la commande ou la fonction indiquée par l'étiquette adjacente. Le poste possède six touches de commande alignées verticalement le long du bord gauche de l'afficheur.

Rubriques connexes

À propos de l'appareil Mitel Networks 5140 IP Appliance

Description des touches de commande