# Informazioni su March Networks 5423 IrDA Module

March Networks™ 5423 IrDA (Infrared Display Adapter) Module fornisce una connessione senza fili tra l'ICP IP di March Networks e il dispositivo PDA (Personal Digital Assistant) di Palm™ Handheld™. Questa connessione viene stabilita tramite la porta a infrarossi del dispositivo PDA, usata normalmente per scambiare le informazioni tra le unità. Nel caso di 5140 IP Appliance, il raggio emesso dalla porta a infrarossi del dispositivo PDA giunge alla lente del ricetrasmettitore a infrarossi di 5140 IP Appliance.

L'applicazione DBAB (Dial by Address Book) di 5423 IrDA Module migliora la funzione rubrica del dispositivo PDA in quanto permette agli utenti di selezionare un numero di telefono memorizzato e comporlo direttamente da tale dispositivo. Per effettuare una chiamata, puntare il dispositivo PDA verso la lente del ricetrasmettitore a infrarossi di 5140 IP Appliance e quindi selezionare la funzione di identificazione delle chiamate sul dispositivo PDA.

L'applicazione TFI (Telephony Features Integration) di 5423 IrDA Module permette al dispositivo PDA di accedere alle funzioni telefoniche disponibili su 5140 IP Appliance. Tramite questa applicazione, è possibile definire pulsanti "virtuali" sul dispositivo PDA che, una volta attivati, emulano i pulsanti che si trovano su 5140 IP Appliance.

Per ulteriori informazioni sull'uso di 5423 IrDA Module e del dispositivo PDA, vedere la documentazione tecnica March Networks 5423 IrDA Module.

Argomenti correlati

Informazioni sull'applicazione DBAB

Informazioni sull'applicazione TFI

Informazioni su March Networks 5140 IP Appliance