# Acerca del Mitel Networks 5423 IrDA Module

El Mitel Networks™ 5423 El Módulo IrDA (Adaptador de pantalla infrarrojo) permite una conexión inalámbrica entre el ICP basado en IP de Mitel Networks y la Palm™ Handheld™ Personal Digital Assistant (PDA) Esta conexión se realiza a través del puerto infrarrojo de la PDA, que normalmente se usa para transmitir información entre unidades. En el 5140 IP Appliance, el haz del puerto infrarrojo de la PDA se conecta con el lente transceptor infrarrojo del 5140 IP Appliance.

La aplicación Dial by Address Book (DBAB) del 5423 IrDA Module mejora la actual función Libreta de direcciones de la PDA, ya que permite a los usuarios de ésta seleccionar un número telefónico guardado y marcarlo directamente desde la PDA. Para realizar una llamada, dirija la PDA hacia el lente transceptor infrarrojo del 5140 IP Appliance y seleccione en la PDA la función de identificación de la persona que llama.

La aplicación Telephony Features Integration (TFI) del 5423 IrDA Module permite el acceso de su PDA a las funciones telefónicas del 5140 IP Appliance. Con esta aplicación, puede crear botones de navegación en la PDA los cuales, al activarse, emulan los botones del 5140 IP Appliance.

Para mayor información acerca del uso del 5423 IrDA Module y la PDA, consulte la documentación técnica del Mitel Networks 5423 IrDA Module.

Temas relacionados

Acerca de DBAB

Acerca de TFI

Acerca del Mitel Networks 5140 IP Appliance